**Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области**

**Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области**

**(утверждены Постановлением  РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК)**

| № п/п | Категория многоквартирных домов  *в редакции до 05.06.2018* | Категория многоквартирных домов  ***в редакции с 05.06.2018*** | Норматив потребления, кВт.ч в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1,96 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Многоквартирные дома, оборудованные *двумя и (или) более лифтами в каждом подъезде* и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 4,69 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | - |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | - |
| 5. | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом *в каждом подъезде* и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 4,16 |
| 6. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами не во всех подъездах и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами не во всех подъездах и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 3,71 |

**Нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области**

**(утверждены Постановлением  РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 39-ПК)**

| **N п/п** | **Категория жилых помещений** | **Этажность** | **Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв. метр на 1 человека, проживающего в многоквартирном доме** | **Норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **холодной воды** | **горячей воды** |
| **1.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,014** | **0,014** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,018** | **0,018** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,023** | **0,023** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,027** | **0,027** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,032** | **0,032** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,036** | **0,036** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,041** | **0,041** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,045** | **0,045** |
| **до 1,9** | **0,054** | **0,054** |
| **2.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **-** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **-** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **-** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **-** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **-** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,035** | **-** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,040** | **-** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,044** | **-** |
| **до 1,9** | **0,053** | **-** |
| **3.** | **Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **-** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **-** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **-** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **-** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **-** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,035** | **-** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,040** | **-** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,044** | **-** |
| **до 1,9** | **0,054** | **-** |
| **4.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения** | **от 1 до 5** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **-** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **-** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **-** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **-** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **-** |
| **до 2,7** | **0,035** | **-** |
| **5.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения** | **от 1 до 5** | **от 6,4 и более** | **0,014** | **0,014** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,018** | **0,018** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,023** | **0,023** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,027** | **0,027** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,032** | **0,032** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,036** | **0,036** |
| **до 2,4** | **0,039** | **0,039** |
| **6.** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **0,013** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **0,017** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **0,022** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **0,026** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **0,031** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,035** | **0,035** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,040** | **0,040** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,044** | **0,044** |
| **до 1,9** | **0,053** | **0,053** |
| **7.** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **-** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **-** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **-** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **-** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **-** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,035** | **-** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,040** | **-** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,044** | **-** |
| **до 1,9** | **0,053** | **-** |
| **8.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению), водоотведением** | **от 1 до 5,**  **от 6 до 9,**  **от 10 до 16,**  **более 16** | **от 6,4 и более** | **0,014** | **0,014** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,018** | **0,018** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,023** | **0,023** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,027** | **0,027** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,032** | **0,032** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,036** | **0,036** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,041** | **0,041** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,045** | **0,045** |
| **до 1,9** | **0,054** | **0,054** |
| **9.** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения** | **от 1 до 5** | **от 6,4 и более** | **0,013** | **-** |
| **от 5,0 до 6,3** | **0,017** | **-** |
| **от 3,9 до 4,9** | **0,022** | **-** |
| **от 3,3 до 3,8** | **0,026** | **-** |
| **от 2,8 до 3,2** | **0,031** | **-** |
| **от 2,5 до 2,7** | **0,035** | **-** |
| **от 2,2 до 2,4** | **0,040** | **-** |
| **от 2,0 до 2,1** | **0,043** | **-** |
| **до 1,9** | **0,052** | **-** |

**Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области**

**(утверждены Постановлением  РЭК Свердловской области от 31.05.2017 № 40-ПК)**

| N п/п | Категория жилых помещений | Этажность | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв. метр на 1 человека, проживающего в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,028 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,036 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,046 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,054 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,064 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,072 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,082 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,090 |
| до 1,9 | 0,108 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,017 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,022 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,026 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,031 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,035 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,040 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,044 |
| до 1,9 | 0,053 |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,017 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,022 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,026 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,031 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,035 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,040 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,044 |
| до 1,9 | 0,054 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,013 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,017 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,022 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,026 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,031 |
| до 2,7 | 0,035 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,028 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,036 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,046 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,054 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,064 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,072 |
| до 2,4 | 0,078 |
| 6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,026 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,034 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,044 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,052 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,062 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,070 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,080 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,088 |
| до 1,9 | 0,106 |
| 7. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,013 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,017 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,022 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,026 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,031 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,035 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,040 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,044 |
| до 1,9 | 0,053 |
| 8. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению), водоотведением | от 1 до 5,  от 6 до 9,  от 10 до 16,  более 16 | от 6,4 и более | 0,028 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,036 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,046 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,054 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,064 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,072 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,082 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,090 |
| до 1,9 | 0,108 |
| 9. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения | от 1 до 5 | от 6,4 и более | 0,013 |
| от 5,0 до 6,3 | 0,017 |
| от 3,9 до 4,9 | 0,022 |
| от 3,3 до 3,8 | 0,026 |
| от 2,8 до 3,2 | 0,031 |
| от 2,5 до 2,7 | 0,035 |
| от 2,2 до 2,4 | 0,040 |
| от 2,0 до 2,1 | 0,043 |
| до 1,9 | 0,052 |