**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях без учета повышающих коэффициентов**

(утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК, № 132-ПК)

|  |
| --- |
| **Нормативы потребления коммунальных услуг****по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях,****куб. метр в месяц на 1 человека** |
| № п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению |
| **1** | **Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным****и горячим водоснабжением:** |
| 1.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
| 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 1.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 1.3 | с ваннами без душа |
| 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 1.4 | с душами (без ванн) |
| 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 1.5 | без ванн и душа |
| 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| **2** | **Многоквартирные или жилые дома с централизованным****холодным водоснабжением:** |
| 2.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
| 3,46 | 0 | 3,46 |
| 2.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,23 | 0 | 3,23 |
| 2.3 | с душами (без ванн) |
| 3,19 | 0 | 3,19 |
| 2.4 | без ванн и душа |
| 3,01 | 0 | 3,01 |
| 2.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением |
| 4,36 | 0 | 4,36 |
| 2.6 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
| 4,13 | 0 | 4,13 |
| 2.7 | без ванн и душа с газоснабжением |
| 3,64 | 0 | 3,64 |
| 2.8 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,91 | 0 | 3,91 |
| 2.9 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,68 | 0 | 3,68 |
| 2.10 | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
| 3,82 | 0 | 3,82 |
| 2.11 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 6,61 | 0 | 6,61 |
| 2.12 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 5,26 | 0 | 5,26 |
| 2.13 | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,81 | 0 | 4,81 |
| 2.14 | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,27 | 0 | 4,27 |
| 2.15 | с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 7,51 | 0 | 7,51 |
| 2.16 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 5,71 | 0 | 5,71 |
| 2.17 | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
| 4,90 | 0 | 4,90 |
| 2.18 | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
| 7,96 | 0 | 7,96 |
| **3** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:**  |
| 3.1 | с общими душевыми |
| 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 3.2 | с душевыми по секциям |
| 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 3.3 | с душевыми в жилых комнатах |
| 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 3.4 | с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми |
| 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 3.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |
| 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 3.6 | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
| 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 3.7 | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
| 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 3.8 | без ванн и душевых |
| 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| **4** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа****с централизованным холодным водоснабжением:**  |
| 4.1 | с общими душевыми |
| 1,93 | 0 | 1,93 |
| 4.2 | с душевыми по секциям |
| 2,56 | 0 | 2,56 |
| 4.3 | с душевыми в жилых комнатах |
| 2,38 | 0 | 2,38 |
| 4.4 | без ванн и душевых |
| 1,22 | 0 | 1,22 |
| **5** | **Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением****и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):** |
| 5.1 | с ваннами длиной 1500-1700 мм |
| 4,85 | 4,01 | 8,86 |
| 5.2 | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
| 3,85 | 2,81 | 6,66 |
| 5.3 | с ваннами без душа |
| 3,80 | 2,56 | 6,36 |
| 5.4 | с душами (без ванн) |
| 3,55 | 2,44 | 5,99 |
| 5.5 | без ванн и душа |
| 3,25 | 1,56 | 4,81 |
| **6** | **Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным****горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):** |
| 6.1 | с общими душевыми |
| 2,55 | 1,67 | 4,22 |
| 6.2 | с душевыми по секциям |
| 2,90 | 1,67 | 4,57 |
| 6.3 | с душевыми в жилых комнатах |
| 3,10 | 1,92 | 5,02 |
| 6.4 | с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми |
| 3,45 | 2,36 | 5,81 |
| 6.5 | с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |
| 3,65 | 2,60 | 6,26 |
| 6.6 | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
| 3,00 | 1,80 | 4,80 |
| 6.7 | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
| 3,25 | 2,07 | 5,32 |
| 6.8 | без ванн и душевых |
| 2,35 | 0,95 | 3,30 |
| **7** | **Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода:** |
| 1,66 | 0 | 1,66 |
| **8** | **Многоквартирные или жилые дома без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками** |
| 0,90 | 0 | 0,90 |

**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды без учета повышающих коэффициентов**

(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК, № 132-ПК)

|  |
| --- |
| **Нормативы потребления коммунальных услуг****по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды,****куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах** |
| № п/п | **Отношение К/Sои**,гдеК- численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв.м | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | до 0,10 | 0,009 | 0,009 |
| 2 | от 0,11 до 0,15 | 0,014 | 0,014 |
| 3 | от 0,16 до 0,20 | 0,018 | 0,018 |
| 4 | от 0,21 до 0,25 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | от 0,26 до 0,30 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | от 0,31 до 0,35 | 0,032 | 0,032 |
| 7 | от 0,36 до 0,40 | 0,036 | 0,036 |
| 8 | от 0,41 до 0,45 | 0,041 | 0,041 |
| 9 | от 0,46 до 0,50 | 0,045 | 0,045 |
| 10 | от 0,51 до 0,60 | 0,054 | 0,054 |
| 11 | от 0,61 до 0,70 и более | 0,063 | 0,063 |

**Примечание.**
 При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены суммарные площади следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.