НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

**С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,4**

**с 01.01.2016 по 30.06.2016**

Утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека |
| N п/п | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 1.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 6,79 | 5,61 |
| 1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 5,40 | 3,94 |
| 1.3. | с ванной без душа |
|  | 5,32 | 3,58 |
| 1.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,97 | 3,42 |
| 1.5. | без ванн и душа |
|  | 4,55 | 2,18 |
| 2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |
| 2.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 4,84 | 0 |
| 2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 4,52 | 0 |
| 2.3. | с душами (без ванн) |
|  | 4,46 | 0 |
| 2.4. | без ванн и душа |
|  | 4,21 | 0 |
| 2.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением |
|  | 6,10 | 0 |
| 2.6. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |
|  | 5,78 | 0 |
| 2.7. | без ванн и душа с газоснабжением |
|  | 5,09 | 0 |
| 2.8. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,47 | 0 |
| 2.9. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,15 | 0 |
| 2.10. | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |
|  | 5,34 | 0 |
| 2.11. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 9,25 | 0 |
| 2.12. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,36 | 0 |
| 2.13. | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,73 | 0 |
| 2.14. | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 5,97 | 0 |
| 2.15. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 10,51 | 0 |
| 2.16. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 7,99 | 0 |
| 2.17. | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |
|  | 6,85 | 0 |
| 2.18. | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении |
|  | 11,14 | 0 |
| 3. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |
| 3.1. | с общими душевыми |
|  | 3,57 | 2,34 |
| 3.2. | с душевыми по секциям |
|  | 4,06 | 2,34 |
| 3.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 4,34 | 2,69 |
| 3.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,84 | 3,30 |
| 3.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 5,12 | 3,65 |
| 3.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 4,20 | 2,51 |
| 3.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 4,55 | 2,90 |
| 3.8. | без ванн и душевых |
|  | 3,28 | 1,33 |
| 4. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |
| 4.1. | с общими душевыми |
|  | 2,70 | 0 |
| 4.2. | с душевыми по секциям |
|  | 3,58 | 0 |
| 4.3. | с душевыми в жилых комнатах |
|  | 3,33 | 0 |
| 4.4. | без ванн и душевых |
|  | 1,71 | 0 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 5.1. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм |
|  | 6,79 | 5,61 |
| 5.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |
|  | 5,40 | 3,94 |
| 5.3. | с ванной без душа |
|  | 5,32 | 3,58 |
| 5.4. | с душами (без ванн) |
|  | 4,97 | 3,42 |
| 5.5. | без ванн и душа |
|  | 4,55 | 2,18 |
| 6. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению): |
| 6.1. | с общими душевыми |
|  | 3,57 | 2,34 |
| 6.2. | с душевыми по секциям |
|  | 4,06 | 2,34 |
| 6.3. | с душевыми в жилых комнатах |
| 4,34 | 2,69 |
| 6.4. | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми |
|  | 4,84 | 3,30 |
| 6.5. | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции |
|  | 5,12 | 3,65 |
| 6.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |
|  | 4,20 | 2,51 |
| 6.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |
|  | 4,55 | 2,90 |
| 6.8. | без ванн и душевых |
|  | 3,28 | 1,33 |
| 7. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: |
|  | 2,32 | 0 |

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| N п/п | Отношение K / Sои,где:К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. метр | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | до 0,10 | 0,013 | 0,013 |
| 2. | от 0,11 до 0,15 | 0,019 | 0,019 |
| 3. | от 0,16 до 0,20 | 0,025 | 0,025 |
| 4. | от 0,21 до 0,25 | 0,032 | 0,032 |
| 5. | от 0.26 до 0,30 | 0,038 | 0,038 |
| 6. | от 0,31 до 0.35 | 0,044 | 0,044 |
| 7. | от 0.36 до 0.40 | 0,050 | 0,050 |
| 8. | от 0,41 до 0,45 | 0,057 | 0,057 |
| 9. | от 0,46 до 0,50 | 0,063 | 0,063 |
| 10. | от 0,51 до 0,60 | 0,076 | 0,076 |
| 11. | от 0,61 до 0,70 и более | 0,088 | 0,088 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, утвержденные [подпунктом 1.1](#P20) настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденные [подпунктом 1.1](#P20) настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.